附件：
拟转让发明专利简介
技术领域
本发明涉及一种轨对轨比较器，具体地说涉及一种低失调轨对轨动态锁存比较器。
背景技术
比较器作为模数转换电路的关键模块，其速度、失调电压等性能的优劣对模数转换电路整体性能有着重要的影响，随着集成电路工艺的迅猛发展，晶体管的尺寸不断减小，迫使电源电压越来越低，伴随着电源电压的降低，信号幅度减小导致信噪比降低，进而导致噪声对电路的影响明显增大，因此需要利用轨对轨结构增大共模范围，减轻噪声因电源电压降低对电路造成的影响。传统的前置预放大动态锁存电路由于预放大器的增益使比较器总体的失调电压得到减小，但是随着预放大增益变大，整个比较器的速度会降低。
发明内容
针对现有技术的不足，本发明利用预放大器增益增大导致比较器速度降低以及失调电压减小的特点，给出了一种失调电压校正电路，目的在于提供一种低失调、高精度的轨对轨动态锁存比较器，可以在保证比较器速度的同时降低失调电压对整体电路的影响。本发明的有益效果：（1）本发明的轨对轨输入结构，在增大共模电压动态范围的同时，其预放大结构可降低失调电压；（2）本发明的失调电压校正电路采用了数字逻辑控制技术对MOS管进行修调，具有校正方便、精度高的特点；（3）本发明的失调电压校正电路可以通过改变MOS管宽长比的方式改变预放大器增益，权衡比较器速度和失调电压的关系，进而保证比较器的性能。

